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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


XÃ EA NING 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /NQ-HĐND
Ea Ning, ngày     tháng 7 năm 2026


NGHỊ QUYẾT

Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã Ea Ning
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ EA NING KHOÁ V, 

NHIỆM KỲ 2026-2031, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác đầu tư, luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13/02/2026 của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh xã Ea Ning giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết về Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND xã về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Ea Ning năm 2026;
Xét Tờ trình số 112 /TTr-UBND ngày 24 /7/2026 của UBND xã Ea Ning về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã Ea Ning; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-BKT ngày 27 tháng 07 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã Ea Ning cụ thể như sau: 
1. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: 12 tỷ đồng; 

2. Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2026: 10 tỷ đồng, phân bổ cụ thể như sau:

- Nguồn tiền sử dụng đất: 9 tỷ đồng;
- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025: 01 tỷ đồng. 
3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2026 
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND xã triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đúng theo quy định hiện hành. Chủ động khai thác các nguồn thu trên địa bàn xã, thu hút nguồn lực để tăng nguồn vốn đầu tư để tiếp tục bổ sung cho nhu cầu đầu tư phát triển của xã.
2. Giao Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Ea Ning khoá V nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua./.

	Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Như Điều 2;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Thường trực Đảng uỷ xã;

- Thường trực HĐND xã;

- UBND xã; 

- UBMTTQVN xã;

- Các Ban HĐND xã;


- Các vị đại biểu HĐND xã;


- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;


- Lưu: VT, VP.
	CHỦ TỊCH

Trần Văn Quế


PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /7/2026 của HĐND xã)

Đơn vị tính: triệu đồng.

	STT
	Tên dự án
	Dự kiến TMĐT
	Dự kiến KH vốn bố trí năm 2026
	Ghi chú

	
	TỔNG CỘNG
	22.000 
	22.000
	

	I
	Nguồn tăng thu cấp tỉnh thực hiện Đề án 104
	   12.000 
	       12.000
	

	1
	Xây dựng hệ thống điện, nước hai điểm dân cư Buôn Tắc Mnga
	     2.200 
	     2.200 
	Chi tiết tại PL 1

	2
	San lấp mặt bằng hai điểm dân cư Buôn Tắc Mnga
	             2.250
	     2.250
	Chi tiết tại PL 2

	3
	Hệ thống đường giao thông và hệ thống thoát nước điểm dân cư số 1 Buôn Tắc Mnga 
	             2.250
	     2.250
	Chi tiết tại PL 3

	4
	Hệ thống đường giao thông điểm dân cư số 2 Buôn Tắc Mnga
	             2.250
	     2.250
	Chi tiết tại PL 4

	5
	Xây dựng kè bờ hồ điểm dân cư Buôn Tắc Mnga
	2.000
	2.000
	Chi tiết tại PL 5

	6
	Xây dựng sân bóng, hạ tầng công viên cây xanh điểm dân cư số 1 Buôn Tắc Mnga
	1.050
	1.050
	Chi tiết tại PL 6

	II
	Nguồn tiền sử dụng đất
	   9.000 
	       9.000 
	

	1
	Xây dựng tuyến đường nội thôn 1 (Từ sân bóng thôn 1 đi trường cánh đồng Nàng Tiên)
	     2.250 
	     2.250 
	Chi tiết tại PL 7

	2
	Xây dựng tuyến đường nội thôn 3
	     2.250 
	     2.250 
	Chi tiết tại PL8

	3
	Xây dựng tuyến đường nội thôn 13 ( Từ nhà Ông Quân Hỷ đi đập Yên Ngựa)
	     2.250 
	     2.250 
	Chi tiết tại PL 9

	4
	Xây dựng tuyến đường nội thôn 14
	     2.250 
	         2.250 
	Chi tiết tại PL10

	III
	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025
	     1.000 
	         1.000 
	

	1
	Xây dựng tuyến đường nội thôn 8
	1.000
	         1.000
	Chi tiết tại PL 11


Phụ lục 1

Dự án: Xây dựng hệ thống điện, nước hai điểm dân cư Buôn Tắc Mnga.

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     /7/2026 của HĐND xã)
1. Mục tiêu đầu tư
- Đáp ứng nhu cầu phát triển khu dân cư, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội & quốc phòng - an ninh khu vực.

- Đảm bảo mỹ quan khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng đất, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư trên địa bàn xã.

2. Nội dung và quy mô đầu tư
Nội dung đầu tư chủ yếu: 
-  Chiều dài tuyến hạ áp: L = 600m.

-  Chiều dài tuyến trung áp: L= 300m

-  Bồn nước và sân lấy nước diện tich 50m2

-  Cấp công trình: Cấp C. Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.

-  Cấp kỹ thuật: Hệ thống điện nước khu dân cư. 

a. Kết cấu hệ thống điện:

+ Trạm biến áp: 01 trạm 250kva - 22/0.4

+ Dây trung thế cáp nhôm bán phần XLPE 70/11

+ Dây hạ thế cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95

+ Trụ hạ thế: 

-  Trụ đỡ thẳng BTLT 10 - 3.5.

-  Trụ góc BTLT 10 - 4.3

+ Trụ trung thế: 

-  Trụ đỡ thẳng BTLT 14 - 6.5.

-  Trụ góc BTLT 14 – 8.5

+ Móng

-  Móng trụ đơn: MT-1

-  Móng trụ đôi: MG-1

b. Hệ thống giếng nước:
 - 02 cái giếng khoan

- Bồn nước 10m3

- Chân bồn nước 10m3 chiều cao 6m

- Máy bơm nước tự động 02 cái 3 pha 5hp

- Hệ thống sân nền lấy nước cho khu dân cư khoảng 50m2 chiều dày bê tông 10 cm mác 250
3. Nhóm dự án: Nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 đồng. (Bằng chữ: hai tỷ hai trăm triệu đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tăng thu cấp tỉnh thực hiện Đề án 104.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Buôn Tắc Mnga, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk.

9. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

Phụ lục 2
Dự án: San lấp mặt bằng hai điểm dân cư Buôn Tắc Mnga
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /7/2026 của HĐND xã)

1. Mục tiêu đầu tư
- Đáp ứng nhu cầu phát triển khu dân cư, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội & quốc phòng - an ninh khu vực.

- Đảm bảo mỹ quan khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng đất, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư trên địa bàn xã.
2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

+ Quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu: 

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật 

- Cấp công trình: Cấp IV;

 - Hình thức đầu tư: Xây dựng mới


Công trình gồm san lấp mặt bằng cho 2 điểm dân cư cụ thể như sau:

- Diện tích mái ta luy Stl=742 m2 

- Bố trí lưới san nền kích thước ô san nền: 10mx10m. 

- Hiện trạng là đất trống, đất ruộng và tận dụng trồng hoa màu, Khi đắp nền cần đào bỏ lớp đất hữu cơ trước khi đắp. chiều dày lớp hữu cơ đào bỏ là 20cm - Phương pháp san nền: 

+ Cao độ tự nhiên theo địa hình hiện trạng 

+ Ranh giới và diện tích mặt bằng hoàn thiện theo yêu cầu

 + Cao độ thiết kế tính theo code đường và nền của khu nghĩa trang ngoài ra đảm bảo không bị ngập nước khi mùa mưa lũ.

 + Trên cơ sở các điểm cos thiết kế để tính toàn cho toàn bộ ô lưới và các điểm nút. qua đó xác định chiều cao đắp. 

+ Đắp nền từng lớp dày 20 cm lu nèn đạt K ≥ 0.90

+ Xây mốc gạch phân lô theo đúng quy hoạch bằng gạch XMCL VXM Mác 50
3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 2.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tăng thu cấp tỉnh thực hiện Đề án 104.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Buôn Tắc Mnga, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk.

9. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

Phụ lục 3

Dự án: Hệ thống đường giao thông và hệ thống thoát nước điểm dân cư số 1 Buôn Tắc Mnga 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /7/2026 của HĐND xã)
1. Mục tiêu đầu tư
- Đáp ứng nhu cầu phát triển khu dân cư, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội & quốc phòng - an ninh khu vực.

- Đảm bảo mỹ quan khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng đất, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư trên địa bàn xã.

2. Nội dung và quy mô đầu tư
- Loại công trình: Giao thông đường bộ.

- Cấp công trình: Cấp B.

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn.

- Vận tốc thiết kế: 20 Km/h.

- Quy mô đầu tư
- Chiều dài tuyến: L = 450 m.

+ Bề rộng nền đường: Bn = 5 m.

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 4,0 m.

+ Bề rộng lề đường: 0,75 m × 02 bên.

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

+ Độ dốc ngang lề đường: 4%.

- Kết cấu nền đường

+ Nền đào, nền đắp xử lý đạt độ chặt Kyc ≥ 0,95.

+ Đào thay lớp đất hữu cơ tại các vị trí nền đắp theo yêu cầu thiết kế.

+ Mái taluy nền đường đắp 1:1,50; nền đào 1:1,0.

- Kết cấu mặt đường

+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1×2 mác M250.

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng.

+ Móng cấp phối đá dăm loại II (Dmax = 37,5 mm).

- Hệ thống thoát nước

- Rãnh thoát nước: Thiết kế rãnh đất hình thang chiều sâu rãnh 0,4m chiều rộng rãnh 0,4m với ta luy trong 1/1,5 ta luy ngoài 1/1.

+ Đối với những đoạn qua khu đông dân cư: Thiết kế rãnh dọc bằng rãnh U có tấm đan đậy rãnh; rãnh U bằng BTCT đá 1x2 M200 đổ tại chỗ, trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm; tấm đan đậy rãnh bằng BTCT đá 1x2 M250 dày 15cm, kích thước tấm đan 100x100x15cm.

+ Thiết kế tấm đan bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn, trên bê tông gối đỡ tấm đan đá 1x2 M200 tại các vị trí nhà dân có rãnh gia cố tấm ốp BTXM.

- Thoát nước ngang đường bằng cống, tải trọng 0.65HL93.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 2.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Buôn Tắc Mnga, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk.

9. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

Phụ lục 4

Dự án: Xây dựng hệ thống đường giao thông điểm dân cư số 2 Buôn Tắc Mnga 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /7/2026 của HĐND xã)
1. Mục tiêu đầu tư
- Đáp ứng nhu cầu phát triển khu dân cư, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội & quốc phòng - an ninh khu vực.

- Đảm bảo mỹ quan khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng đất, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư trên địa bàn xã.

2. Nội dung và quy mô đầu tư
- Loại công trình: Giao thông đường bộ.

- Cấp công trình: Cấp B.

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn.

- Vận tốc thiết kế: 20 Km/h.

- Quy mô đầu tư
- Chiều dài tuyến: L = 750 m.

+ Bề rộng nền đường: Bn = 5.5 m.

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 4,0 m.

+ Bề rộng lề đường: 0,75 m × 02 bên.

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

+ Độ dốc ngang lề đường: 4%.

- Kết cấu nền đường

+ Nền đào, nền đắp xử lý đạt độ chặt Kyc ≥ 0,95.

+ Đào thay lớp đất hữu cơ tại các vị trí nền đắp theo yêu cầu thiết kế.

+ Mái taluy nền đường đắp 1:1,50; nền đào 1:1,0.

- Kết cấu mặt đường

+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1×2 mác M250.

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng.

+ Móng cấp phối đá dăm loại II (Dmax = 37,5 mm).

- Hệ thống thoát nước

- Rãnh thoát nước: Thiết kế rãnh đất hình thang chiều sâu rãnh 0,4m chiều rộng rãnh 0,4m với ta luy trong 1/1,5 ta luy ngoài 1/1.

- Thoát nước ngang đường bằng cống, tải trọng 0.65HL93.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 2.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Buôn Tắc Mnga, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk.

9. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

Phụ lục 5

Dự án: Xây dựng kè bờ hồ điểm dân cư số 2 Buôn Tắc Mnga

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /7/2026 của HĐND xã)

1. Mục tiêu đầu tư
- Đáp ứng nhu cầu phát triển khu dân cư, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội & quốc phòng - an ninh khu vực.

- Đảm bảo mỹ quan khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng đất, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư trên địa bàn xã.

2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

+ Quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu: 

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật 

- Cấp công trình: Cấp IV;

 - Hình thức đầu tư: Xây dựng mới


Công trình tường kè chắn đất cho khu dân cư điểm số 2
+ Làm tường chắn đất phía đồng, chiều cao tường chắn đất H = (2,1÷4) m, kết cấu bằng bê tông cốt thép (BTCT) M250.

- Mặt kè bố trí gờ chắn, hàng rào bảo vệ đảm bảo an toàn;

+ Điều chỉnh khe lún từ cắt khe sâu 17 cm thành bố trí các khe co, khe giãn(cứ 5 m bố trí một khe co, 50 m bố trí một khe giãn) 

Làm bậc thang, bến đậu kè

3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tăng thu cấp tỉnh thực hiện Đề án 104.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Buôn Tắc Mnga, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk.

9. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

Phụ lục 6
Dự án: Xây dựng sân bóng, hạ tầng công viên cây xanh
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /7/2026 của HĐND xã)

1. Mục tiêu đầu tư
- Đáp ứng nhu cầu phát triển khu dân cư, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội & quốc phòng - an ninh khu vực.

- Đảm bảo mỹ quan khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng đất, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư trên địa bàn xã.

2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

+ Quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu: 

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật 

- Cấp công trình: Cấp IV;

 - Hình thức đầu tư: Xây dựng mới


Đầu tư mặt nền sân, đường vào sân 
Khán đài, bục trao giải hàng rào bảo vệ sân bóng;

Trồng cây xanh khuôn viên 

3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.)
5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tăng thu cấp tỉnh thực hiện Đề án 104.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Buôn Tắc Mnga, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk.

9. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

Phụ lục 7
Dự án: Xây dựng tuyến đường nội thôn 1

(Từ sân bóng thôn 1 đi trường cánh đồng Nàng Tiên)
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /7/2026 của HĐND xã)

1. Mục tiêu đầu tư: 

- Đáp ứng nhu cầu giao thông, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội & quốc phòng - an ninh khu vực.

- Đảm bảo mỹ quan khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng đất, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn xã.

2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

- Loại công trình
: Công trình giao thông đường bộ.

- Cấp công trình
: Cấp IV

- Cấp thiết kế đường: Đường GTNT Cấp C.


+ Vận tốc thiết kế 
: Vtk = 20 Km/h.

- Quy mô sửa chữa công trình: Tổng chiều dài khoảng L = 950 m.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của tuyến đường 


+ Bề rộng nền đường

: Bn = 5,0 m.



+ Bề rộng mặt đường

: Bm = 3.5 m

+ Bề rộng lề đường

: Bl = 0.75 m* 2bên.

- Kết cấu mặt đường như sau:

+ Mặt đường BTXM đá 1x2 M250.

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng và chống co ngót mặt đường.

+ Móng CPĐD loại 2 (Dmax=37,5mm), Kyc ≥ 0,98.

+ Nền đường đầm chặt K ≥ 0,95.


  - Rãnh thoát nước: Thiết kế rãnh đất hình thang chiều sâu rãnh 0,4m chiều rộng rãnh 0,4m với ta luy trong 1/1,5 ta luy ngoài 1/1.

- Thoát nước ngang đường bằng cống tải trọng 0.65HL93

3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 2.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 1, xã Ea Ning.

9. Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã
Phụ lục 8
Dự án: Xây dựng tuyến đường nội thôn 3
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /7/2026 của HĐND xã)

1. Mục tiêu đầu tư: 

- Đáp ứng nhu cầu giao thông, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội & quốc phòng - an ninh khu vực.

- Đảm bảo mỹ quan khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng đất, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn xã.

2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

- Loại công trình
: Công trình giao thông đường bộ.

- Cấp công trình
: Cấp IV

- Cấp thiết kế đường: Đường GTNT Cấp C.


+ Vận tốc thiết kế 
: Vtk = 20 Km/h.

- Quy mô sửa chữa công trình: Tổng chiều dài khoảng L = 1.150 m.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của tuyến đường 

- Bề rộng nền đường

: 4,0m.

- Bề rộng mặt đường sửa chữa 
: 3,0m.

- Bề rộng lề đường 

: 0,5m x 2 bên =1,0m

- Kết cấu mặt đường như sau:

+ Mặt đường BTXM đá 1x2 M250.

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng và chống co ngót mặt đường.

+ Móng CPĐD loại 2 (Dmax=37,5mm), Kyc ≥ 0,98.

+ Nền đường đầm chặt K ≥ 0,95.



- Rãnh thoát nước: Thiết kế rãnh đất hình thang chiều sâu rãnh 0,4m chiều rộng rãnh 0,4m với ta luy trong 1/1,5 ta luy ngoài 1/1.



- Thoát nước ngang đường bằng cống bản, tải trọng 0.65HL93.

3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 2.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 3, xã Ea Ning.

9. Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã
Phụ lục 9
Dự án: Xây dựng tuyến đường nội thôn 13 

(Từ nhà Ông Quân Hỷ đi đập Yên Ngựa).

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /7/2026 của HĐND xã)
1. Mục tiêu đầu tư
- Đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân; phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn theo quy hoạch được duyệt.

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Nâng cao mỹ quan nông thôn, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

2. Nội dung và quy mô đầu tư
- Loại công trình: Giao thông đường bộ.

- Cấp công trình: Cấp C.

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn.

- Vận tốc thiết kế: 20 Km/h.

- Quy mô đầu tư
- Chiều dài tuyến: L = 1.100 m.

+ Bề rộng nền đường: Bn = 4,5 m.

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 3,0 m.

+ Bề rộng lề đường: 0,75 m × 02 bên.

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

+ Độ dốc ngang lề đường: 4%.

- Kết cấu nền đường

+ Nền đào, nền đắp xử lý đạt độ chặt Kyc ≥ 0,95.

+ Đào thay lớp đất hữu cơ tại các vị trí nền đắp theo yêu cầu thiết kế.

+ Mái taluy nền đường đắp 1:1,50; nền đào 1:1,0.

- Kết cấu mặt đường

+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1×2 mác M250.

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng.

+ Móng cấp phối đá dăm loại II (Dmax = 37,5 mm).

- Hệ thống thoát nước

- Rãnh thoát nước: Thiết kế rãnh đất hình thang chiều sâu rãnh 0,4m chiều rộng rãnh 0,4m với ta luy trong 1/1,5 ta luy ngoài 1/1.

- Thoát nước ngang đường bằng cống, tải trọng 0.65HL93.
3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 2.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 13, xã Ea Ning.

9. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

Phụ lục 10
Dự án: Xây dựng tuyến đường nội thôn 14
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /7/2026 của HĐND xã)
1. Mục tiêu đầu tư
- Đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân; phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn theo quy hoạch được duyệt.

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Nâng cao mỹ quan nông thôn, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

2. Nội dung và quy mô đầu tư
- Loại công trình: Giao thông đường bộ.

- Cấp công trình: Cấp C.

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn.

- Vận tốc thiết kế: 20 Km/h.

- Quy mô đầu tư
- Chiều dài tuyến: L = 1.100 m.

+ Bề rộng nền đường: Bn = 4,5 m.

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 3,0 m.

+ Bề rộng lề đường: 0,75 m × 02 bên.

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

+ Độ dốc ngang lề đường: 4%.

- Kết cấu nền đường

+ Nền đào, nền đắp xử lý đạt độ chặt Kyc ≥ 0,95.

+ Đào thay lớp đất hữu cơ tại các vị trí nền đắp theo yêu cầu thiết kế.

+ Mái taluy nền đường đắp 1:1,50; nền đào 1:1,0.

- Kết cấu mặt đường

+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1×2 mác M250.

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng.

+ Móng cấp phối đá dăm loại II (Dmax = 37,5 mm).

- Hệ thống thoát nước

- Rãnh thoát nước: Thiết kế rãnh đất hình thang chiều sâu rãnh 0,4m chiều rộng rãnh 0,4m với ta luy trong 1/1,5 ta luy ngoài 1/1.

- Thoát nước ngang đường bằng cống, tải trọng 0.65HL93.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 2.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 14, xã Ea Ning.

9. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

Phụ lục 11
Dự án: Xây dựng tuyến đường nội thôn 8

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /7/2026 của HĐND xã)
1. Mục tiêu đầu tư
- Đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân; phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn theo quy hoạch được duyệt.

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Nâng cao mỹ quan nông thôn, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

2. Nội dung và quy mô đầu tư
- Loại công trình: Giao thông đường bộ.

- Cấp công trình: Cấp C.

- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn.

- Vận tốc thiết kế: 20 Km/h.

- Quy mô đầu tư
- Chiều dài tuyến: L = 500 m.

+ Bề rộng nền đường: Bn = 4,0 m.

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 3,0 m.

+ Bề rộng lề đường: 0,5 m × 02 bên.

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

+ Độ dốc ngang lề đường: 4%.

- Kết cấu nền đường

+ Nền đào, nền đắp xử lý đạt độ chặt Kyc ≥ 0,95.

+ Đào thay lớp đất hữu cơ tại các vị trí nền đắp theo yêu cầu thiết kế.

+ Mái taluy nền đường đắp 1:1,50; nền đào 1:1,0.

- Kết cấu mặt đường

+ Mặt đường bê tông xi măng đá 1×2 mác M250.

+ Lớp giấy dầu tạo phẳng.

+ Móng cấp phối đá dăm loại II (Dmax = 37,5 mm).

- Hệ thống thoát nước

- Rãnh thoát nước: Thiết kế rãnh đất hình thang chiều sâu rãnh 0,4m chiều rộng rãnh 0,4m với ta luy trong 1/1,5 ta luy ngoài 1/1.

- Thoát nước ngang đường bằng cống, tải trọng 0.65HL93.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025.

6. Khả năng cân đối vốn: Trong năm 2026. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong năm 2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 8, xã Ea Ning.

9. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã.

DỰ THẢO








